IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Description: "Option [Drawing Scale: 50.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ArchiCAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "C:\Users\k.urbanski\Desktop\113_PKP_POZ_ZACH_IFC.ifc"
Time stamp: "2017-01-20T10:22:55"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "PreProc - EDM 5.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft ArchiCAD-64 19.0.0 POL FULL Windows version (IFC2x3 add-on version: 5005 POL FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ArchiCAD-64" version "19.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 5005 POL FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Niezdefiniowane" of Organization "Niezdefiniowane"
  Owner history of Person "Niezdefiniowane" of Organization "Niezdefiniowane" | application "ArchiCAD-64" version "19.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 5005 POL FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change ADDED | created 1484904150 (2017-01-20T09:22:30Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: PLN
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Lokalizacja" | latitude 52° 15′ 0″ | longitude 21° 0′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Budynek"
      IFCBUILDINGSTOREY "PERONY-2" | elevation -7294.05
        contains 13 elements
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 500 x 500" | object type "Beton konstrukcyjny (2) 500 x 500" | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "50,0x50,0" | material: "Beton konstrukcyjny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 450" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "45,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 450" ("Ceg³a kratówka (3)" 450.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "40,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 400" ("Ceg³a kratówka (3)" 400.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 500" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "50,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 500" ("Ceg³a kratówka (3)" 500.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Beton konstrukcyjny (3) 360 x 360" | object type "Beton konstrukcyjny (3) 360 x 360" | names: "Beton konstrukcyjny (3)" | descriptions: "36,0x36,0" | material: "Beton konstrukcyjny (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "PIWNICA" | elevation -4819.94
        contains 258 elements
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 350" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "35,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 350" ("Ceg³a kratówka (3)" 350.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          20 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 700" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "70,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 700" ("Ceg³a kratówka (3)" 700.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 450" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "45,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 450" ("Ceg³a kratówka (3)" 450.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 550" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "55,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 550" ("Ceg³a kratówka (3)" 550.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 800" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "80,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 800" ("Ceg³a kratówka (3)" 800.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 850" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "85,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 850" ("Ceg³a kratówka (3)" 850.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A" | descriptions: "90,0x200,0x85,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 600" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "60,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 600" ("Ceg³a kratówka (3)" 600.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 300" | object type "¯elbet monolityczny (2) 500 x 300" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "50,0x30,0" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 900" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "90,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 900" ("Ceg³a kratówka (3)" 900.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 750" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "75,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 750" ("Ceg³a kratówka (3)" 750.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 650" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "65,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 650" ("Ceg³a kratówka (3)" 650.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 820" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "82,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 820" ("Ceg³a kratówka (3)" 820.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | names: "O9" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 1050" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "105,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 1050" ("Ceg³a kratówka (3)" 1050.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O8" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | names: "O7", "O13" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          15 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "40,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 400" ("Ceg³a kratówka (3)" 400.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P2 - strop ¿elbetowy - p³ytki 360" | FLOOR | names: "P2 - strop ¿elbetowy - p³ytki" | descriptions: "36,0" | material: layers "P2 - strop ¿elbetowy - p³ytki" ("P³ytki pod³ogowe" 20., "Beton" 40., "Membrana paroszczelna" 0.2, "We³na mineralna twarda" 80., "Prefabrykaty ¿elbetowe" 200., "Tynk wewnêtrzny" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A1E" | descriptions: "90,0x200,0x45,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCSTAIR | names: "SD1", "SCh3", "SCH2" | material: "50 %"; "Beton zbrojony" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          13 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P4 - podoga na gruncie - p³ytki 551" | FLOOR | names: "P4 - podoga na gruncie - p³ytki" | descriptions: "55,1" | material: layers "P4 - podoga na gruncie - p³ytki" ("P³ytki pod³ogowe" 20., "Beton komórkowy (2)" 50., "Membrana przeciwwilgociowa (2)" 0.5, "¯elbet monolityczny (2)" 150., "P³yty styropianowe twarde" 80., "Beton konstrukcyjny (2)" 50., "Piasek" 200.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 360" | FLOOR | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "36,0" | material: layers "¯elbet monolityczny (2) 360.2" ("¯elbet monolityczny (2)" 360.2) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 500 x 500" | object type "Beton konstrukcyjny (2) 500 x 500" | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "50,0x50,0" | material: "Beton konstrukcyjny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          11 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 157" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "15,7" | material: layers "Beton (2) 157.319" ("Beton (2)" 157.319384093) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCTRANSPORTELEMENT | type IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Schody ruchome 19" | ESCALATOR | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi przesuwne 19" | names: "Dt1", "DW1" | descriptions: "120,0x210,0x40,0", "100,0x210,0x15,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste"); materials ("Wype³nienie Puste", "Stal", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2'-A" | descriptions: "80,0x200,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 500" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "50,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 500" ("Ceg³a kratówka (3)" 500.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A", "dS2-A1E" | descriptions: "90,0x200,0x45,0", "90,0x200,0x40,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | names: "O9", "O10", "O11" (+1 more) | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 250" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "25,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 250" ("Ceg³a kratówka (3)" 250.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A" | descriptions: "90,0x200,0x25,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "x" | descriptions: "84,8x185,0x50,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 630" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "63,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 630" ("Ceg³a kratówka (3)" 630.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Ceg³a kratówka (2) 2356" | FLOOR | names: "Ceg³a kratówka (2)" | descriptions: "235,6" | material: layers "Ceg³a kratówka (2) 2356.07" ("Ceg³a kratówka (2)" 2356.07005098) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 360" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "36,0" | material: layers "Beton (2) 360.075" ("Beton (2)" 360.074518054) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 300" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "30,0" | material: layers "Beton (2) 300.367" ("Beton (2)" 300.366764188) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 245" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "24,5" | material: layers "Beton (2) 244.668" ("Beton (2)" 244.668386725) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 329" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "32,9" | material: layers "Beton (2) 328.732" ("Beton (2)" 328.732221605) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A" | descriptions: "90,0x200,0x40,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "We³na mineralna twarda (4) 20" | names: "We³na mineralna twarda (4)" | descriptions: "2,0" | material: layers "We³na mineralna twarda (4) 20" ("We³na mineralna twarda (4)" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCROOF | names: "OB190", "sk1", "sk2" | material: "Ceg³a zwyk³a" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bloczki betonowe (2) 250" | names: "Bloczki betonowe (2)" | descriptions: "25,0" | material: layers "Bloczki betonowe (2) 250" ("Bloczki betonowe (2)" 250.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bloczki betonowe (2) 404" | FLOOR | names: "Bloczki betonowe (2)" | descriptions: "40,4" | material: layers "Bloczki betonowe (2) 403.906" ("Bloczki betonowe (2)" 403.905728804) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "x" | descriptions: "100,0x190,0x75,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          26 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 120" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "12,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 120" ("Ceg³a kratówka (3)" 120.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 120" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "12,0" | material: layers "P³yta GK (2) 120" ("P³yta GK (2)" 120.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "¯elbet monolityczny (2) 150" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "15,0" | material: layers "¯elbet monolityczny (2) 150" ("¯elbet monolityczny (2)" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 20" | FLOOR | names: "Ok³adzina kamienna (2)" | descriptions: "2,0" | material: layers "Ok³adzina kamienna (2) 20" ("Ok³adzina kamienna (2)" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          14 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 20" | names: "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" | descriptions: "2,0" | material: layers "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 20" ("- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Prof.zamk.zimnogiêty RHS 19" | object type "Prof.zamk.zimnogiêty RHS 19" | names: "Ceg³a zwyk³a" | material: "Ceg³a zwyk³a" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zawiniêty (2) 63 x 127" | object type "Ceownik - Zawiniêty (2) 63 x 127" | names: "Ceownik - Zawiniêty (2)" | descriptions: "6,3x12,7" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "SF4 - fundamentowa istniej¹ca 1" | names: "SF4 - fundamentowa istniej¹ca" | descriptions: "0,1" | material: layers "SF4 - fundamentowa istniej¹ca" ("Membrana hydroizolacyjna" 1.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SF4 - fundamentowa istniej¹ca 1" | names: "SF4 - fundamentowa istniej¹ca" | descriptions: "0,1" | material: layers "SF4 - fundamentowa istniej¹ca" ("Membrana hydroizolacyjna" 1.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 200" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "20,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 200" ("Ceg³a kratówka (3)" 200.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SP3 - podoga na gruncie pytki 515" | FLOOR | names: "SP3 - podoga na gruncie pytki" | descriptions: "51,5" | material: layers "SP3 - podoga na gruncie pytki" ("P³ytki pod³ogowe gresowe" 20., "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200" 50., "Membrana przeciwwilgociowa" 15., "¯elbet monolityczny" 150., "P³yty styropianowe twarde" 80., "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200" 50., "Piasek" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche 125" | names: "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche" | descriptions: "12,5" | material: layers "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche" ("P³yta GK" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2'-A" | descriptions: "80,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 300" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "30,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 300" ("Ceg³a kratówka (3)" 300.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "dS2-A" | descriptions: "90,0x200,0x30,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 639" | object type "¯elbet monolityczny (2) 450 x 639" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "45,0x63,9" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Skrzynka P-Po¿ 19" | names: "HW-25 W-K 9" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2 180" | names: "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2" | descriptions: "18,0" | material: layers "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2" ("Tynk wewnêtrzny" 15., "Bloczki ceramiczne (2)" 150., "Tynk wewnêtrzny" 15.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Profile aluminiowe (2) 2250" | FLOOR | names: "Profile aluminiowe (2)" | descriptions: "225,0" | material: layers "Profile aluminiowe (2) 2250" ("Profile aluminiowe (2)" 2250.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Belka UAP 19" | object type "Belka UAP 19" | names: "Ceg³a zwyk³a" | material: "Ceg³a zwyk³a" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zwyk³y 50 x 100" | object type "Ceownik - Zwyk³y 50 x 100" | names: "Ceownik - Zwyk³y" | descriptions: "5,0x10,0" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 100" | names: "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" | descriptions: "10,0" | material: layers "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 100" ("- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" 100.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi podwójne, przesuwne 19" | names: "w I30" | descriptions: "600,0x210,0x10,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Aluminium", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 30" | names: "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" | descriptions: "3,0" | material: layers "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 30" ("- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2)" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi przesuwne, podwójne, kieszeniowe 19" | names: "ppo¿ EI 60" | descriptions: "610,0x225,0x6,0" | material: materials ("Aluminium", "Aluminium", "Wype³nienie Pe³ne", "Aluminium", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Blacha ocynkowana (2) 130 x 240" | object type "Blacha ocynkowana (2) 130 x 240" | names: "Blacha ocynkowana (2)" | descriptions: "13,0x24,0" | material: "Blacha ocynkowana (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Ceg³a kratówka (2) 237" | FLOOR | names: "Ceg³a kratówka (2)" | descriptions: "23,7" | material: layers "Ceg³a kratówka (2) 237.198" ("Ceg³a kratówka (2)" 237.197983145) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Profile aluminiowe (2) 2100" | FLOOR | names: "Profile aluminiowe (2)" | descriptions: "210,0" | material: layers "Profile aluminiowe (2) 2100" ("Profile aluminiowe (2)" 2100.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK (2) 2114" | CEILING | names: "SP1" | material: "P³yta GK (2)" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
        IFCSPACE "-1.9" | long name "MAGAZYNY" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.4" | long name "KL. SCH. 1" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.12" | long name "P.TELETECH." | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.10" | long name "POM. WODOMIERZA" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.7" | long name "WIATRO£AP" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.1" | long name "KL. SCH. 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.6" | long name "MAGAZYNY" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.5" | long name "MAGAZYNY" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.8" | long name "POM. TECH." | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.13" | long name "KOMUNIKACJA" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.6" | long name "PIW.KOMUNIKACJA" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.7" | long name "KASA ZAB" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.11" | long name "MAGAZYNY" | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.3" | long name "ROZDZIELNIA ELE." | INTERNAL
        IFCSPACE "-1.2" | long name "MAGAZYNY" | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "Kondygnacja" | long name "Poziom 1" | elevation 0.
        contains 823 elements
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 420" | names: "Ok³adzina kamienna (2)" | descriptions: "42,0" | material: layers "Ok³adzina kamienna (2) 420" ("Ok³adzina kamienna (2)" 420.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 60" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "6,0" | material: layers "Beton (2) 60" ("Beton (2)" 60.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 60" | ROOF | names: "D4" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          10 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Ceg³a zwyk³a 250 x 250" | object type "Ceg³a zwyk³a 250 x 250" | names: "Ceg³a zwyk³a" | descriptions: "25,0x25,0" | parts: 20 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "40,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 400" ("Ceg³a kratówka (3)" 400.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi wejciowe 19" | names: "dS2-" | descriptions: "80,0x204,1x40,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Aluminium", "Aluminium", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "¯elbet monolityczny (2) 150" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "15,0" | material: layers "¯elbet monolityczny (2) 150" ("¯elbet monolityczny (2)" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi przesuwne 19" | names: "DW1", "dA-R2" | descriptions: "100,0x210,0x15,0", "120,0x225,0x15,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Stal", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste"); materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 600" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "60,0" | material: "Ceg³a kratówka (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          28 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 700" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "70,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 700" ("Ceg³a kratówka (3)" 700.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          14 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno potrójne 19" | names: "O4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Bloczki ceramiczne (4)", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi panel boczny 2 nawietle 19" | names: "D1-H'" | descriptions: "184,0x295,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Aluminium", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "D1-C", "D1-C'" | descriptions: "126,0x260,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O3", "W4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka"); materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno 135", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 550" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "55,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 550" ("Ceg³a kratówka (3)" 550.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 900" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "90,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 900" ("Ceg³a kratówka (3)" 900.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 600 x 450" | object type "Beton konstrukcyjny (2) 600 x 450" | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "45,0x60,0" | material: "Beton konstrukcyjny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          20 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Kolumna z podstaw¹ 19" | object type "Kolumna z podstaw¹ 19" | names: "DOR", "KLM" | descriptions: "koolumny joñskie" | material: "Wype³nienie IFC"; "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 500" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "50,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 500" ("Ceg³a kratówka (3)" 500.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 600" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "60,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 600" ("Ceg³a kratówka (3)" 600.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          13 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno nietypowa, dwa skrzyd³a rozwierane 19" | names: "O1", "O2" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno 135", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka"); materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 800" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "80,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 800" ("Ceg³a kratówka (3)" 800.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCTRANSPORTELEMENT | type IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Winda 19" | ELEVATOR | names: "W_I" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 650" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "65,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 650" ("Ceg³a kratówka (3)" 650.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "D1-C'", "D1-C" | descriptions: "126,0x260,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d2-A" | descriptions: "90,0x200,0x55,0", "90,0x200,0x15,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 650" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "65,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 650" ("Ceg³a kratówka (3)" 650.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          10 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "W1", "O1" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka"); materials ("Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 280 x 1034" | object type "¯elbet monolityczny (2) 280 x 1034" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "28,0x103,4" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 559" | object type "¯elbet monolityczny (2) 450 x 559" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "45,0x55,9" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 408" | object type "¯elbet monolityczny (2) 450 x 408" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "45,0x40,8" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 380 x 408" | object type "¯elbet monolityczny (2) 380 x 408" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "38,0x40,8" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          84 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "NP_PKP_UWAGA" | names: "NP_P" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_NP PKP-DROGA 500 x 30" | names: "A_NP PKP-DROGA" | descriptions: "50,0" | material: "Beton M20" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 750" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "75,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 750" ("Ceg³a kratówka (3)" 750.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi z nawietlem 19" | names: "D1-F'" | descriptions: "140,0x375,0x75,0", "140,0x375,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 250 x 1034" | object type "¯elbet monolityczny (2) 250 x 1034" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "25,0x103,4" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          30 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 1234" | names: "A_COKÓ£ IST" | descriptions: "14,0" | parts: 90 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 250 x 314" | object type "¯elbet monolityczny (2) 250 x 314" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "25,0x31,4" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 820" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "82,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 820" ("Ceg³a kratówka (3)" 820.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          17 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche 125" | names: "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche" | descriptions: "12,5" | material: layers "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche" ("P³yta GK" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi podwójne z nawietlem 19" | names: "D1-G'" | descriptions: "160,0x455,0x70,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 10" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "1,0" | material: layers "P³yta GK (2) 10" ("P³yta GK (2)" 10.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 200" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "20,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 200" ("Ceg³a kratówka (3)" 200.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 450" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "45,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 450" ("Ceg³a kratówka (3)" 450.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 630" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "63,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 630" ("Ceg³a kratówka (3)" 630.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SI2 - midzykond. strop kleina 155" | FLOOR | names: "SI2 - midzykond. strop kleina" | descriptions: "15,5" | material: layers "SI2 - midzykond. strop kleina" ("Ceg³a zwyk³a" 140., "Tynk cementowo - wapienny" 15.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "portal last edition" | names: "OB3" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 150" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "15,0" | material: layers "Beton (2) 150" ("Beton (2)" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton (2) 300" | FLOOR | names: "Beton (2)" | descriptions: "30,0" | material: layers "Beton (2) 300" ("Beton (2)" 300.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 0" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "0,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 0" ("Ceg³a kratówka (3)" 0.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 350 x 720" | object type "¯elbet monolityczny (2) 350 x 720" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "35,0x72,0" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 550 x 720" | object type "¯elbet monolityczny (2) 550 x 720" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "55,0x72,0" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 559" | object type "¯elbet monolityczny (2) 500 x 559" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "50,0x55,9" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 150" | FLOOR | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "15,0" | material: layers "¯elbet monolityczny (2) 150" ("¯elbet monolityczny (2)" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stal 30 x 30" | object type "Stal 30 x 30" | names: "Stal" | descriptions: "3,0x3,0" | material: "Stal" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          51 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_PODOKIENNIK 48 x 111" | object type "A_PODOKIENNIK 48 x 111" | names: "A_PODOKIENNIK" | descriptions: "4,8x11,1" | material: "Ceg³a licówka (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400 x 415" | object type "Ceg³a kratówka (3) 400 x 415" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "40,0x41,5" | material: "Ceg³a kratówka (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SD5 - pustak ceramiczny 12 cm 150" | names: "SD5 - pustak ceramiczny 12 cm" | descriptions: "15,0" | material: layers "SD5 - pustak ceramiczny 12 cm" ("Tynk wewnêtrzny" 15., "Bloczki ceramiczne (2)" 120., "Tynk wewnêtrzny" 15.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi z 2 panelami bocznymi 19" | names: "W0", "W3", "W1" | descriptions: "385,6x210,0x15,0", "210,0x210,0x13,4", "413,1x210,0x13,4" (+1 more) | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-4 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre 142" | names: "SPD-4 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre" | descriptions: "14,2" | material: layers "SPD-4 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre" ("P³ytki cienne" 7.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "P³ytki cienne" 7.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca zmywarka 19" | names: "SZK2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK 150" | names: "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK" | descriptions: "15,0" | material: layers "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK" ("P³yta GK" 12.5, "P³yta GK" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "P³yta GK" 12.5, "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi z 2 panelami bocznymi i nawietlem 19" | names: "W5" | descriptions: "250,0x300,0x15,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2 180" | names: "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2" | descriptions: "18,0" | material: layers "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2" ("Tynk wewnêtrzny" 15., "Bloczki ceramiczne (2)" 150., "Tynk wewnêtrzny" 15.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d6-A" | descriptions: "90,0x200,0x18,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Lodówka 19" | names: "BILETOMAT", "VENDING", "BANKOMAT" (+1 more) | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "WC dla niepe³nosprawnych 19" | names: "WC3" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "WC 19" | names: "WC1", "WC2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kabina Sanitariatu 19" | names: "KAB1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Pisuar 19" | names: "PIS1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Sofa stylowa 03 19" | names: "£AW1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          11 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Umywalka 19" | names: "UM1", "UM2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          33 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Krzes³o 10 19" | names: "KRZ1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          17 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Stó³ prostok¹tny 01 19" | names: "ST1", "ST3" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Biurko prostok¹tne 19" | names: "BI3" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          7 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Krzes³o biurowe 06 19" | names: "FT2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 20" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "2,0" | material: layers "P³yta GK (2) 20" ("P³yta GK (2)" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Fotel 02 19" | names: "FT1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Biurko typu L 19" | names: "BI1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-6 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre 192" | names: "SPD-6 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre" | descriptions: "19,2" | material: layers "SPD-6 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre" ("P³ytki cienne" 7.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 150., "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "P³ytki cienne" 7.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca szufladowa 19" | names: "SZK4" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 155" | FLOOR | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "15,5" | material: layers "¯elbet monolityczny (2) 155" ("¯elbet monolityczny (2)" 155.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca 2D 19" | names: "SZK1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-5 - 14 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, jednostronnie p³ytki pom. mokre/suche 134" | names: "SPD-5 - 14 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, jednostronnie p³ytki pom. mokre/suche" | descriptions: "13,4" | material: layers "SPD-5 - 14 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, jednostronnie p³ytki pom. mokre/suche" ("P³ytki cienne" 7.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d1-A*", "d1-B*" | descriptions: "90,0x200,0x13,4", "100,0x200,0x13,4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d1-A*", "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x14,2", "90,0x200,0x13,4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_PILASTER 125 x 4696" | object type "A_PILASTER 125 x 4696" | names: "A_PILASTER" | descriptions: "12,5x469,6" | material: "Ceg³a kratówka (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 10" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "1,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 10" ("Ceg³a kratówka (3)" 10.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Porêcz pozioma 19" | names: "B3" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_RailingCommon
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PIL 1 dobry" | names: "OB2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          17 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK (2) 60" | CEILING | names: "SP2", "SP1", "SF" | material: "P³yta GK (2)" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK 30" | CEILING | names: "SP3" | material: "P³yta GK" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 60" | FLOOR | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "6,0" | material: layers "Beton konstrukcyjny (2) 60" ("Beton konstrukcyjny (2)" 60.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "£upina cylindr.pozioma 19" | names: "OB5" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 0" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "0,0" | material: layers "P³yta GK (2) 0" ("P³yta GK (2)" 0.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          20 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK 60" | CEILING | names: "SP1", "SP3", "SP2" | material: "P³yta GK" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P10- posadzka last. - ogrzewanie pod³ogowe strop na gruncie 290" | FLOOR | names: "P10- posadzka last. - ogrzewanie pod³ogowe strop na gruncie" | descriptions: "29,0" | material: layers "P10- posadzka last. - ogrzewanie pod³ogowe strop na gruncie" ("Chudy beton" 140., "Piasek ubijany warstwami co 30cm" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SI2.1 - midzykond. strop kleina bez tynku 140" | FLOOR | names: "SI2.1 - midzykond. strop kleina bez tynku" | descriptions: "14,0" | material: layers "SI2.1 - midzykond. strop kleina bez tynku" ("Ceg³a zwyk³a" 140.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCAIRTERMINALTYPE "410x210" | object type "410x210" | names: "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka:410x210:717589" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Dane identyfikacyjne, Etapy, Inne, Mechanika, Mechanika  przep³yw
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 1000" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "100,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 1000" ("Ceg³a kratówka (3)" 1000.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 200" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "20,0" | material: layers "P³yta GK (2) 200" ("P³yta GK (2)" 200.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 30" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "3,0" | material: layers "P³yta GK (2) 30" ("P³yta GK (2)" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 100" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "10,0" | material: layers "P³yta GK (2) 100" ("P³yta GK (2)" 100.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Kolumna sto¿kowa 19" | object type "Kolumna sto¿kowa 19" | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          9 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "B2" | names: "BZ1" | material: "Stal" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-7 - 20 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokr/suche 184" | names: "SPD-7 - 20 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokr/suche" | descriptions: "18,4" | material: layers "SPD-7 - 20 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokr/suche" ("P³ytki cienne" 7.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "Folia w p³ynie" 0.5, "P³yta GK wodoodporna (2)" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 150., "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 40" | FLOOR | names: "Ok³adzina kamienna (2)" | descriptions: "4,0" | material: layers "Ok³adzina kamienna (2) 40" ("Ok³adzina kamienna (2)" 40.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d2-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 150" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "15,0" | material: layers "P³yta GK (2) 150" ("P³yta GK (2)" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O1", "O4", "O3" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno 135", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC"); materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC"); materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d6-A" | descriptions: "90,0x200,0x18,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Porêcz z panelami 19" | names: "B2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_RailingCommon
          21 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P9- posadzka lastryko - ogrzewanie pod³ogowe na stropie kleina 247" | FLOOR | names: "P9- posadzka lastryko - ogrzewanie pod³ogowe na stropie kleina" | descriptions: "24,7" | material: layers "P9- posadzka lastryko - ogrzewanie pod³ogowe na stropie kleina" ("P³ytki pod³ogowe" 20., "Szlichta betonowa z domieszk¹ w³ókien polipropylenowych" 65., "We³na mineralna twarda (2)" 20., "P³yty styropianowe twarde (2)" 140., "Membrana hydroizolacyjna (2)" 1.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x12,5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O3" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 2915" | names: "A_COKÓ£ IST" | descriptions: "14,0" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 2863" | names: "A_COKÓ£ IST" | descriptions: "14,0" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST WYKOÑCZENIE 140 x 625" | names: "A_COKÓ£ IST WYKOÑCZENIE" | descriptions: "14,0" | parts: 39 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P11 - posadzka na gruncie - lostka 230" | FLOOR | names: "P11 - posadzka na gruncie - lostka" | descriptions: "23,0" | material: layers "P11 - posadzka na gruncie - lostka" ("Beton (2)" 30., "Beton -warstwa spadkowa (2)" 50., "Piasek ubijany warstwami co 30cm" 150.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          9 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "kratka piwnica" | names: "KR.P" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          12 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "KR OK 1" | names: "KR.P" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "KR. OK 2" | names: "KR.P2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Prosta rampa 19" | names: "R 1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 350" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "35,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 350" ("Ceg³a kratówka (3)" 350.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d5-A" | descriptions: "90,0x200,0x13,4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d1-A*" | descriptions: "90,0x200,0x13,4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Garderoba 19" | names: "SZK1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Skrzynka P-Po¿ 19" | names: "HW-25 W-K 12" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Ganica 19" | names: "G-9" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCENERGYCONVERSIONDEVICE | type IFCSPACEHEATERTYPE "Kaloryfer ¿eliwny 19" | names: "6060" | material: "Stal" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "ciana kurtynowa" | names: "BZ1" | parts: 84 IFCMEMBER, 3 IFCPLATE | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d2-A" | descriptions: "90,0x200,0x20,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | names: "d2-A" | descriptions: "90,0x200,0x20,0" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Pe³ne", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 250 x 250" | object type "Beton konstrukcyjny (2) 250 x 250" | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "25,0x25,0" | material: "Beton konstrukcyjny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Beton konstrukcyjny (3) 250 x 300" | object type "Beton konstrukcyjny (3) 250 x 300" | names: "Beton konstrukcyjny (3)" | descriptions: "25,0x30,0" | material: "Beton konstrukcyjny (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stal 80" | FLOOR | names: "Stal" | descriptions: "8,0" | material: layers "Stal 80" ("Stal" 79.9999999973) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 3920" | names: "P³yta GK (2)" | descriptions: "392,0" | material: layers "P³yta GK (2) 3920.3" ("P³yta GK (2)" 3920.3) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
        IFCSPACE "0.16" | long name "WC. M" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.19" | long name "LOK. H-U 5" | INTERNAL
        IFCSPACE "." | long name "OGRÓDKI LETNIE" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.18" | long name "LOK. BIUROWY" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.9" | long name "KASY" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.4" | long name "HOL" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.3" | long name "LOK. H-U 4" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.2" | long name "LOK. H-U 3" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.1" | long name "PRZEDSIONEK" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.12" | long name "P. OPIEKI" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.8" | long name "KOMUNIKACJA" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.17" | long name "P.porz¹dkowe" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.21" | long name "LOKAL GASTRONOMICZNY" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.22" | long name "LOKAL HANDLOWO-US£UGOWY 1" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.20" | long name "HOL LOKALU GASTRONOMICZNEGO" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.15" | long name "WC D." | INTERNAL
        IFCSPACE "0.14" | long name "WC N." | INTERNAL
        IFCSPACE "0.6" | long name "KL. SCH. 1" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.7" | long name "KL. SCH. 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.23" | long name "LOKAL HANDLOWO-US£UGOWY 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.23" | long name "KASA ZAB" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.11.a" | long name "WCm" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.10.3" | long name "SZATNIA" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.11." | long name "WCd" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.13" | long name "LOK. HANDLOWO-US£UGOWY 6" | INTERNAL
        IFCSPACE "0.10.1" | long name "POM. SOCJAL." | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "PIÊTRO+1" | long name "Poziom 2" | elevation 3930.
        contains 1154 elements
          27 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 250" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "25,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 250" ("Ceg³a kratówka (3)" 250.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          87 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew RM 19" | names: "MR4", "MR2", "OB121" (+1 more) | material: "Drewno"; "Drewno 135"; "Drewno 45" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "40,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 400" ("Ceg³a kratówka (3)" 400.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          15 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "RK120/60/3 60 x 120" | object type "RK120/60/3 60 x 120" | names: "RK120/60/3" | descriptions: "6,0x12,0" | material: "Stal" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SD.I.1 - stropodach na belkach stalowych 275" | ROOF | names: "D4" | material: layers "SD.I.1 - stropodach na belkach stalowych" ("Izolacja bitumiczno-kauczukowa 1,15g/cm2" 10., "Izolacja bitumiczno-kauczukowa 1,15g/cm2" 10., "Pustka powietrzna - podkonstrukcja" 20., "We³na szklana twarda" 200., "Folia izolacyjna PVC zgrzewana na zak³ad grub. 1.2mm" 12., "Drewno konstrukcyjne" 23.) | property sets: Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          17 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 700" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "70,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 700" ("Ceg³a kratówka (3)" 700.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 600" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "60,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 600" ("Ceg³a kratówka (3)" 600.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          370 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A_DETAL GZYMSU G£OWNEGO 65 x 107" | names: "A_DETAL GZYMSU G£OWNEGO" | descriptions: "6,5" | material: "Ceg³a kratówka (3)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB 280" | FLOOR | names: "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB" | descriptions: "28,0" | material: layers "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB" ("P³yta OSB (2)" 30., "Pustka powietrzna" 20., "We³na szklana miêkka" 200., "Membrana paroszczelna (2)" 0.2, "P³yta OSB (2)" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SI2 -Strop istn. drewniany, REI 120. we³na min 18 cm , p³yta ognioochronna TYP A 280" | FLOOR | names: "SI2 -Strop istn. drewniany, REI 120. we³na min 18 cm , p³yta ognioochronna TYP A" | descriptions: "28,0" | material: layers "SI2 -Strop istn. drewniany, REI 120. we³na min 18 cm , p³yta ognioochronna TYP A" ("P³yta ognioochronna TYP A" 10., "P³yta ognioochronna TYP A" 10., "P³yta OSB (2)" 30., "We³na szklana miêkka" 180., "Membrana paroszczelna (2)" 0.2, "P³yta ognioochronna TYP A" 25., "P³yta ognioochronna TYP A" 25.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          24 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew stropowa RM 19" | names: "MR2", "P2", "OB74" (+2 more) | material: "Drewno 135"; "Stal (2)"; "Drewno 45" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          72 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 150 x 150" | object type "Drewno konstrukcyjne 1 150 x 150" | names: "Drewno konstrukcyjne 1" | descriptions: "15,0x15,0" | material: "Drewno konstrukcyjne 1" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          42 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiewka RM 19" | names: "OB77", "OB78", "OB79" (+36 more) | material: "Drewno 45" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          42 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew RM 19" | names: "OB98", "OB99", "OB100" (+36 more) | material: "Wype³nienie Puste"; "Drewno 45" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          112 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 1 19" | names: "OB122" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "P³yta GK 30" | FLOOR | names: "P³yta GK" | descriptions: "3,0" | material: layers "P³yta GK 30" ("P³yta GK" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          20 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 2 19" | names: "OB123" | material: "Drewnooo"; "Wype³nienie Puste"; "Drewno 45" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Belka IPE 19" | object type "Belka IPE 19" | names: "Wype³nienie Puste" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          42 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 180" | object type "¯elbet monolityczny (2) 500 x 180" | names: "¯elbet monolityczny (2)" | descriptions: "18,0x50,0" | material: "¯elbet monolityczny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS1 981 x 1765" | object type "GZYMS1 981 x 1765" | names: "GZYMS1" | descriptions: "98,1x176,5" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          13 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS2 473 x 1564" | object type "GZYMS2 473 x 1564" | names: "GZYMS2" | descriptions: "47,3x156,4" | parts: 26 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS3 230 x 404" | object type "GZYMS3 230 x 404" | names: "GZYMS3" | descriptions: "23,0x40,4" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          22 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS4 471 x 1254" | object type "GZYMS4 471 x 1254" | names: "GZYMS4" | descriptions: "47,1x125,4" | parts: 44 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS5 318 x 269" | object type "GZYMS5 318 x 269" | names: "GZYMS5" | descriptions: "31,8x26,9" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS6 306 x 838" | object type "GZYMS6 306 x 838" | names: "GZYMS6" | descriptions: "30,6x83,8" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Zegar 19" | names: "DOR" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tekst 3D 19" | names: "DOR" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 500" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "50,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 500" ("Ceg³a kratówka (3)" 500.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 380" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "38,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 380" ("Ceg³a kratówka (3)" 380.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 550" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "55,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 550" ("Ceg³a kratówka (3)" 550.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PILASTER JONSKI" | names: "OB1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "GZYMS4 531 x 1254" | object type "GZYMS4 531 x 1254" | names: "GZYMS4" | descriptions: "53,1x125,4" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 60" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "6,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 60" ("Ceg³a kratówka (3)" 60.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "krata rozeta" | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno pó³okr¹g³e 19" | names: "O4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Pustka powietrzna", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja twarda", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Izolacja miêkka") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCAIRTERMINALTYPE "410x210" | object type "410x210" | names: "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka:410x210:717589" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Dane identyfikacyjne, Etapy, Inne, Mechanika, Mechanika  przep³yw
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-8 - 3 cm profil wg konstrukcji, 2 x 1,25 GK 25" | names: "SPD-8 - 3 cm profil wg konstrukcji, 2 x 1,25 GK" | descriptions: "2,5" | material: layers "SPD-8 - 3 cm profil wg konstrukcji, 2 x 1,25 GK" ("P³yta GK" 12.5, "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK 150" | names: "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK" | descriptions: "15,0" | material: layers "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK" ("P³yta GK" 12.5, "P³yta GK" 12.5, "Izolacja akustyczna (2)" 100., "P³yta GK" 12.5, "P³yta GK" 12.5) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Witryna sklepowa 19" | names: "W.P2" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Aluminium", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 120" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "12,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 120" ("Ceg³a kratówka (3)" 120.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O5" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | names: "O4" | material: materials ("Wype³nienie Puste", "Drewno", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC", "Wype³nienie Puste", "Wype³nienie IFC") | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "att popraw detal zegar" | names: "O_KL4" | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 820" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "82,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 820" ("Ceg³a kratówka (3)" 820.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          66 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "TRIGLIFF" | names: "TRIGLIF" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          32 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "K¹townik symetryczny 19" | object type "K¹townik symetryczny 19" | names: "Wype³nienie Puste" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "D.P.2 PODSUFITKA 232" | FLOOR | names: "D.P.2 PODSUFITKA" | descriptions: "23,2" | material: layers "D.P.2 PODSUFITKA" ("Membrana przeciwwilgociowa" 2., "Drewno konstrukcyjne" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Rura spustowa z³o¿ona 19" | names: "OB2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 20" | ROOF | names: "D1" | material: "Elementy_MOSI¥DZ" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 30" | FLOOR | names: "Elementy_MOSI¥DZ" | descriptions: "3,0" | material: layers "Elementy_MOSI¥DZ 30" ("Elementy_MOSI¥DZ" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton M20 2" | FLOOR | names: "Beton M20" | descriptions: "0,2" | material: layers "Beton M20 2.11632" ("Beton M20" 2.11632159545) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton M20 7" | FLOOR | names: "Beton M20" | descriptions: "0,7" | material: layers "Beton M20 7.1354" ("Beton M20" 7.13540286432) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 30" | FLOOR | names: "Drewno konstrukcyjne 1" | descriptions: "3,0" | material: layers "Drewno konstrukcyjne 1 30" ("Drewno konstrukcyjne 1" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 22" | FLOOR | names: "Elementy_MOSI¥DZ" | descriptions: "2,2" | material: layers "Elementy_MOSI¥DZ 21.9867" ("Elementy_MOSI¥DZ" 21.9867159551) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 20" | ROOF | names: "D1" | material: "Drewno konstrukcyjne 1" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton M20 22" | FLOOR | names: "Beton M20" | descriptions: "2,2" | material: layers "Beton M20 22.3813" ("Beton M20" 22.3812561664) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 33" | FLOOR | names: "Elementy_MOSI¥DZ" | descriptions: "3,3" | material: layers "Elementy_MOSI¥DZ 32.5251" ("Elementy_MOSI¥DZ" 32.5250752438) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PANEL FRONT DRZWI GOOD" | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "panel naswietla1" | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PABEL B3" | names: "SCH R" | material: "Wype³nienie IFC" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 25" | FLOOR | names: "Elementy_MOSI¥DZ" | descriptions: "2,5" | material: layers "Elementy_MOSI¥DZ 25" ("Elementy_MOSI¥DZ" 25.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 15" | FLOOR | names: "Elementy_MOSI¥DZ" | descriptions: "1,5" | material: layers "Elementy_MOSI¥DZ 15" ("Elementy_MOSI¥DZ" 15.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCGRID | names: "Grid"
        IFCSPACE "1.4" | long name "POM.TECHNICZNE 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "1.3" | long name "POM.TECHNICZNE 1" | INTERNAL
        IFCSPACE "1.2" | long name "WENTYLATORNIA 2" | INTERNAL
        IFCSPACE "1.1" | long name "WENTYLATORNIA 1" | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "WIÊZBA DACHOWA" | long name "Poziom 2" | elevation 5437.39
        contains 324 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB 280" | FLOOR | names: "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB" | descriptions: "28,0" | material: layers "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB" ("P³yta OSB (2)" 30., "Pustka powietrzna" 20., "We³na szklana miêkka" 200., "Membrana paroszczelna (2)" 0.2, "P³yta OSB (2)" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 380 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 380 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "38,0x6,4" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          20 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 1 19" | names: "OB122" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew stropowa RM 19" | names: "OB160", "OB161", "OB162" (+10 more) | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          97 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew RM 19" | names: "OB168", "OB170", "OB171" (+91 more) | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew specjalna RM 19" | names: "OB169", "OB194" | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          12 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiewka RM 19" | names: "OB172", "OB173", "OB199" (+6 more) | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiewka specjalna RM 19" | names: "OB206" | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 60 x 160" | object type "Drewno konstrukcyjne 1 60 x 160" | names: "Drewno konstrukcyjne 1" | descriptions: "6,0x16,0" | material: "Drewno konstrukcyjne 1" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          14 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krawê¿nica RM 19" | names: "OB227", "OB228", "OB231" (+8 more) | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew koszowa RM 19" | names: "OB229", "OB233" | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew RM 19" | names: "OB237", "OB238" | material: "Drewno" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          8 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 2 19" | names: "OB123" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 86" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 86" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "48,5x8,6" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 124" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 124" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "48,5x12,4" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 719 x 168" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 719 x 168" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "71,9x16,8" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 93" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 93" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "80,0x9,3" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 168" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 168" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "80,0x16,8" | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Drabinka moc.do ciany 19" | names: "OB1" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 600 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 600 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "60,0x6,4" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 500 x 134" | object type "A_OBRÓBKA ATTYK 500 x 134" | names: "A_OBRÓBKA ATTYK" | descriptions: "50,0x13,4" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          23 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 320 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 320 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "32,0x6,4" | parts: 46 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 580 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 580 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "58,0x6,4" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 800 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 800 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "80,0x6,4" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 480 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 480 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "48,0x6,4" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 650 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 650 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "65,0x6,4" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 550" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "55,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 550" ("Ceg³a kratówka (3)" 550.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 100 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 100 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "10,0x6,4" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 200 x 64" | object type "A_OBRÓBKA 2 200 x 64" | names: "A_OBRÓBKA 2" | descriptions: "20,0x6,4" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          19 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "DP.1 - blacha - pokrycie izolacja 5 cm we³na min 210" | ROOF | names: "D3", "D1" | parts: 104 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing, Szczegó³owe w³aciwoci elementu
          3 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) D50" | object type "Beton konstrukcyjny (2) D50" | names: "Beton konstrukcyjny (2)" | descriptions: "5,0x5,0" | material: "Beton konstrukcyjny (2)" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          15 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zwyk³y (2) 50 x 100" | object type "Ceownik - Zwyk³y (2) 50 x 100" | names: "Ceownik - Zwyk³y (2)" | descriptions: "5,0x10,0" | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Komin prefabrykowany, dwukana³owy 19" | names: "OB5" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          12 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Rura spustowa 19" | names: "OB2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 250" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "25,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 250" ("Ceg³a kratówka (3)" 250.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 120" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "12,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 120" ("Ceg³a kratówka (3)" 120.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Rura spustowa z³o¿ona 19" | names: "OB2" | material: "Wype³nienie Puste" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 700" | names: "Ceg³a kratówka (3)" | descriptions: "70,0" | material: layers "Ceg³a kratówka (3) 700" ("Ceg³a kratówka (3)" 700.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "A-DETAL OBRÓBKI WYKONCZENIA 120 x 601" | names: "A-DETAL OBRÓBKI WYKONCZENIA" | descriptions: "12,0" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "DACH" | long name "Poziom 2" | elevation 12620.
        contains 4 elements
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Woda" | names: "OB5" | material: "Woda" | property sets: AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "Poziom 2" | long name "Poziom 2" | elevation 12620.
        contains 48 elements
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "- PREFABRYKATY 900 30" | FLOOR | names: "- PREFABRYKATY 900" | descriptions: "3,0" | material: layers "- PREFABRYKATY 900 30" ("- PREFABRYKATY 900" 30.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          40 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "- PREFABRYKATY 900 20" | FLOOR | names: "- PREFABRYKATY 900" | descriptions: "2,0" | material: layers "- PREFABRYKATY 900 20" ("- PREFABRYKATY 900" 20.) | property sets: G³ówne w³aciwoci elementu, Szczegó³owe w³aciwoci elementu, Dodatkowe informacje, AC_Pset_RenovationAndPhasing

Types
  IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 500 x 500" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 450" | 16 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400" | 29 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 500" | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Beton konstrukcyjny (3) 360 x 360" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 350" | 11 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 700" | 70 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 550" | 20 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 800" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 850" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 600" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 300" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 900" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 750" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 650" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 820" | 3 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o2
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 1050" | 1 occurrence
  IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | SINGLE_PANEL | 7 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 3 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o2
  IFCSLABTYPE "P2 - strop ¿elbetowy - p³ytki 360" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCSLABTYPE "P4 - podoga na gruncie - p³ytki 551" | FLOOR | 13 occurrences
  IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 360" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 157" | FLOOR | 11 occurrences
  IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Schody ruchome 19" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi przesuwne 19" | USERDEFINED | 8 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno dwuskrzyd³owe 19" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 5 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o2
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 250" | 33 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 630" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Ceg³a kratówka (2) 2356" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 360" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 300" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 245" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 329" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "We³na mineralna twarda (4) 20" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bloczki betonowe (2) 250" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bloczki betonowe (2) 404" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 120" | 32 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 120" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "¯elbet monolityczny (2) 150" | 16 occurrences
  IFCSLABTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 20" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 20" | 14 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Prof.zamk.zimnogiêty RHS 19" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zawiniêty (2) 63 x 127" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "SF4 - fundamentowa istniej¹ca 1" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 200" | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "SP3 - podoga na gruncie pytki 515" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "SPD-3 - 13 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK pom. suche 125" | 22 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 300" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 639" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Skrzynka P-Po¿ 19" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "SPD-1 - dzia³owa ceramiczna - pustak ceramiczny 12 c, tynk c-w x2 180" | 12 occurrences
  IFCSLABTYPE "Profile aluminiowe (2) 2250" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Belka UAP 19" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zwyk³y 50 x 100" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 100" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi podwójne, przesuwne 19" | DOUBLE_DOOR_SLIDING | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o2
  IFCWALLTYPE "- OK£ADZINY WEWNÊTRZNE 200 (2) 30" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi przesuwne, podwójne, kieszeniowe 19" | USERDEFINED | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Blacha ocynkowana (2) 130 x 240" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Ceg³a kratówka (2) 237" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Profile aluminiowe (2) 2100" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK (2) 2114" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 420" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 60" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 60" | ROOF | 10 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Ceg³a zwyk³a 250 x 250" | 10 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi wejciowe 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno potrójne 19" | USERDEFINED | 14 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi panel boczny 2 nawietle 19" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 600 x 450" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Kolumna z podstaw¹ 19" | 20 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Okno nietypowa, dwa skrzyd³a rozwierane 19" | USERDEFINED | 13 occurrences
  IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Winda 19" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | SINGLE_PANEL | 10 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | SINGLE_PANEL | 5 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 280 x 1034" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 559" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 450 x 408" | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 380 x 408" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "NP_PKP_UWAGA" | 84 occurrences
  IFCWALLTYPE "A_NP PKP-DROGA 500 x 30" | 14 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi z nawietlem 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 250 x 1034" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 1234" | 30 occurrences
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 250 x 314" | 3 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi podwójne z nawietlem 19" | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING | 2 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o2
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 10" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "SI2 - midzykond. strop kleina 155" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "portal last edition" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Beton (2) 150" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 0" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 350 x 720" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 550 x 720" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 559" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Stal 30 x 30" | 11 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_PODOKIENNIK 48 x 111" | 51 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Ceg³a kratówka (3) 400 x 415" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "SD5 - pustak ceramiczny 12 cm 150" | 7 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi z 2 panelami bocznymi 19" | USERDEFINED | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "SPD-4 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre 142" | 4 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca zmywarka 19" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "SPD-3 - 15 cm profil 10 cm, 2 x 1,25 GK 150" | 10 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi z 2 panelami bocznymi i nawietlem 19" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 5 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Lodówka 19" | 6 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "WC dla niepe³nosprawnych 19" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "WC 19" | 8 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kabina Sanitariatu 19" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Pisuar 19" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Sofa stylowa 03 19" | 4 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Umywalka 19" | 11 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Krzes³o 10 19" | 33 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Stó³ prostok¹tny 01 19" | 17 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Biurko prostok¹tne 19" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Krzes³o biurowe 06 19" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 20" | 7 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Fotel 02 19" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Biurko typu L 19" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "SPD-6 - 15 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokre 192" | 6 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca szufladowa 19" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "¯elbet monolityczny (2) 155" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Szafka stoj¹ca 2D 19" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "SPD-5 - 14 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, jednostronnie p³ytki pom. mokre/suche 134" | 9 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCBEAMTYPE "A_PILASTER 125 x 4696" | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 10" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Porêcz pozioma 19" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PIL 1 dobry" | 4 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK (2) 60" | 17 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK 30" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 60" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "£upina cylindr.pozioma 19" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 0" | 3 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "P³yta GK 60" | 20 occurrences
  IFCSLABTYPE "P10- posadzka last. - ogrzewanie pod³ogowe strop na gruncie 290" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "SI2.1 - midzykond. strop kleina bez tynku 140" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCAIRTERMINALTYPE "410x210" | 1 occurrence | property sets: Dane identyfikacyjne, Inne, Wymiary
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 1000" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 200" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 30" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 100" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Kolumna sto¿kowa 19" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "B2" | 9 occurrences
  IFCWALLTYPE "SPD-7 - 20 cm profil 10 cm, 1x 1,25 GK, p³ytki scienne, pom. mokr/suche 184" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Ok³adzina kamienna (2) 40" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 150" | 2 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | SINGLE_PANEL | 7 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCRAILINGTYPE "Porêcz z panelami 19" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "P9- posadzka lastryko - ogrzewanie pod³ogowe na stropie kleina 247" | FLOOR | 21 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCWINDOWSTYLE "Okno 19" | SINGLE_PANEL | 4 occurrences | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 2915" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST 140 x 2863" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "A_COKÓ£ IST WYKOÑCZENIE 140 x 625" | 13 occurrences
  IFCSLABTYPE "P11 - posadzka na gruncie - lostka 230" | FLOOR | 16 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "kratka piwnica" | 9 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "KR OK 1" | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "KR. OK 2" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Prosta rampa 19" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Garderoba 19" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Ganica 19" | 1 occurrence
  IFCSPACEHEATERTYPE "Kaloryfer ¿eliwny 19" | SECTIONALRADIATOR | 6 occurrences
  IFCCURTAINWALLTYPE "ciana kurtynowa" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCDOORSTYLE "Drzwi 19" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski drzwiowej, W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1
  IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) 250 x 250" | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Beton konstrukcyjny (3) 250 x 300" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stal 80" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "P³yta GK (2) 3920" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew RM 19" | 91 occurrences
  IFCBEAMTYPE "RK120/60/3 60 x 120" | 15 occurrences
  IFCSLABTYPE "SD.I.1 - stropodach na belkach stalowych 275" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "A_DETAL GZYMSU G£OWNEGO 65 x 107" | 370 occurrences
  IFCSLABTYPE "SI1 -Strop istniej. drewniany- proj. we³na min 20 cm x2 OSB 280" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "SI2 -Strop istn. drewniany, REI 120. we³na min 18 cm , p³yta ognioochronna TYP A 280" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "P³atew stropowa RM 19" | 40 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 150 x 150" | 72 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiewka RM 19" | 54 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew RM 19" | 139 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 1 19" | 132 occurrences
  IFCSLABTYPE "P³yta GK 30" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Zastrza³ 2 19" | 28 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Belka IPE 19" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "¯elbet monolityczny (2) 500 x 180" | 42 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS1 981 x 1765" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS2 473 x 1564" | 13 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS3 230 x 404" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS4 471 x 1254" | 22 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS5 318 x 269" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "GZYMS6 306 x 838" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Zegar 19" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tekst 3D 19" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 380" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PILASTER JONSKI" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "GZYMS4 531 x 1254" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Ceg³a kratówka (3) 60" | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "krata rozeta" | 1 occurrence
  IFCWINDOWSTYLE "Okno pó³okr¹g³e 19" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCAIRTERMINALTYPE "410x210" | 1 occurrence | property sets: Dane identyfikacyjne, Inne, Wymiary
  IFCWALLTYPE "SPD-8 - 3 cm profil wg konstrukcji, 2 x 1,25 GK 25" | 2 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Witryna sklepowa 19" | SINGLE_PANEL | 1 occurrence | property sets: W³aciwoci opaski okiennej, W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "att popraw detal zegar" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "TRIGLIFF" | 66 occurrences
  IFCBEAMTYPE "K¹townik symetryczny 19" | 32 occurrences
  IFCSLABTYPE "D.P.2 PODSUFITKA 232" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Rura spustowa z³o¿ona 19" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 20" | ROOF | 10 occurrences
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 30" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton M20 2" | FLOOR | 16 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton M20 7" | FLOOR | 16 occurrences
  IFCSLABTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 30" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 22" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 20" | ROOF | 16 occurrences
  IFCSLABTYPE "Beton M20 22" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 33" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PANEL FRONT DRZWI GOOD" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "panel naswietla1" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PABEL B3" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 25" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Elementy_MOSI¥DZ 15" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 380 x 64" | 6 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew specjalna RM 19" | 4 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiewka specjalna RM 19" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Drewno konstrukcyjne 1 60 x 160" | 16 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krawê¿nica RM 19" | 14 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Krokiew koszowa RM 19" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 86" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 485 x 124" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 719 x 168" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 93" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 800 x 168" | 5 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Drabinka moc.do ciany 19" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 600 x 64" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA ATTYK 500 x 134" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 320 x 64" | 23 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 580 x 64" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 800 x 64" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 480 x 64" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 650 x 64" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 100 x 64" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "A_OBRÓBKA 2 200 x 64" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "DP.1 - blacha - pokrycie izolacja 5 cm we³na min 210" | ROOF | 19 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Beton konstrukcyjny (2) D50" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Ceownik - Zwyk³y (2) 50 x 100" | 15 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Komin prefabrykowany, dwukana³owy 19" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Rura spustowa 19" | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "A-DETAL OBRÓBKI WYKONCZENIA 120 x 601" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Woda" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "- PREFABRYKATY 900 30" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "- PREFABRYKATY 900 20" | FLOOR | 40 occurrences

Property sets
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 370 objects (370 IFCWALL)
    Poziom dolny [cm] = "717,7" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 120 objects (114 IFCWALLSTANDARDCASE, 6 IFCWALL)
    Poziom dolny [cm] = "0,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 42 objects (42 IFCCOLUMN)
    K¹t nachylenia = "90,0°" (IFCLABEL)
    Poziom dolny [cm] = "393,0" (IFCLABEL)
    Profil = "18,0x50,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 40 objects (40 IFCSLAB)
    Poziom dolny [cm] = "1 263,0" (IFCLABEL)
    Poziom gorny [cm] = "1 265,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 38 objects (38 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Poziom dolny [cm] = "-482,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 38 objects (38 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Poziom dolny [cm] = "393,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 34 objects (34 IFCCOLUMN)
    K¹t nachylenia = "90,0°" (IFCLABEL)
    Poziom dolny [cm] = "468,3" (IFCLABEL)
    Profil = "15,0x15,0" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu | properties | on 32 objects (32 IFCWALL)
    Poziom dolny [cm] = "3,4" (IFCLABEL)
  G³ówne w³aciwoci elementu: 217 more contents on 889 objects not shown
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 344 objects (344 IFCWALL)
    D³ugoæ [cm] = "8,0" (IFCLABEL)
    Gruboæ [cm] = "6,5" (IFCLABEL)
    Objêtoæ [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
    Wysokoæ [cm] = "10,7" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 42 objects (42 IFCCOLUMN)
    Drugi wymiar [cm] = "50,0" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,05" (IFCLABEL)
    Pierwszy wymiar [cm] = "18,0" (IFCLABEL)
    Pole powierzchni bocznej [m2] = "0,81" (IFCLABEL)
    Wysokoæ [cm] = "83,1" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 40 objects (40 IFCSLAB)
    Gruboæ [cm] = "2,0" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 29 objects (29 IFCCOLUMN)
    Drugi wymiar [cm] = "15,0" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,02" (IFCLABEL)
    Pierwszy wymiar [cm] = "15,0" (IFCLABEL)
    Pole powierzchni bocznej [m2] = "0,52" (IFCLABEL)
    Wysokoæ [cm] = "87,0" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 19 objects (19 IFCCOLUMN)
    Drugi wymiar [cm] = "15,0" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,03" (IFCLABEL)
    Pierwszy wymiar [cm] = "15,0" (IFCLABEL)
    Pole powierzchni bocznej [m2] = "0,88" (IFCLABEL)
    Wysokoæ [cm] = "146,0" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Gruboæ [cm] = "0,2" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Gruboæ [cm] = "0,7" (IFCLABEL)
    Objetoæ [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu | properties | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    Gruboæ futryny = "5,0" (IFCLABEL)
    Gruboæ otworu = "70,0" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworu [m2] = "3,78" (IFCLABEL)
    Szerokoæ otworu = "184,0" (IFCLABEL)
    Wysokoæ otworu = "295,0" (IFCLABEL)
  Szczegó³owe w³aciwoci elementu: 805 more contents on 1102 objects not shown
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 2054 objects (527 IFCDISCRETEACCESSORY, 422 IFCWALL, 309 IFCWALLSTANDARDCASE, 280 IFCBEAM)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 701 objects (109 IFCFURNISHINGELEMENT, 97 IFCWALLSTANDARDCASE, 95 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 89 IFCSLAB)
    Renovation Status = "New" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 754 objects (440 IFCWALL, 314 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Liczba otworow drzwiowych = "0" (IFCLABEL)
    Liczba otworow okiennych = "0" (IFCLABEL)
    Liczba pozosta³ych otwory = "0" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów drzwiowych [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów okiennych [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
    Powierzchnia pozosta³ych otworów [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Powierzchnia dolna bez otworów [m2] = "0,19" (IFCLABEL)
    Powierzchnia dolna z uwzglêdnieniem otworów [m2] = "0,19" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Powierzchnia dolna bez otworów [m2] = "0,22" (IFCLABEL)
    Powierzchnia dolna z uwzglêdnieniem otworów [m2] = "0,04" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów [m2] = "0,19" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Powierzchnia dolna bez otworów [m2] = "0,05" (IFCLABEL)
    Powierzchnia dolna z uwzglêdnieniem otworów [m2] = "0,05" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    K¹t nachylenia belki = "0,0°" (IFCLABEL)
    Objêtoæ otworów [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
    Powierzchnia spodu [m2] = "0,07" (IFCLABEL)
    Poziom dolny [cm] = "238,3" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    K¹t nachylenia belki = "0,0°" (IFCLABEL)
    Objêtoæ otworów [m3] = "0,00" (IFCLABEL)
    Powierzchnia spodu [m2] = "0,08" (IFCLABEL)
    Poziom dolny [cm] = "85,8" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 11 objects (11 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Liczba otworow drzwiowych = "1" (IFCLABEL)
    Liczba otworow okiennych = "0" (IFCLABEL)
    Liczba pozosta³ych otwory = "0" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów drzwiowych [m2] = "2,04" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów okiennych [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
    Powierzchnia pozosta³ych otworów [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Powierzchnia dolna bez otworów [m2] = "0,06" (IFCLABEL)
    Powierzchnia dolna z uwzglêdnieniem otworów [m2] = "0,06" (IFCLABEL)
    Powierzchnia otworów [m2] = "0,00" (IFCLABEL)
  Dodatkowe informacje: 308 more contents on 478 objects not shown
  Pset_ManufacturerOccurrence | properties | on 87 objects (77 IFCFURNISHINGELEMENT, 6 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE, 4 IFCTRANSPORTELEMENT)
    SerialNumber = "" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 87 objects (77 IFCFURNISHINGELEMENT, 6 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE, 4 IFCTRANSPORTELEMENT)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    ProductionYear = "" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 10 objects (10 IFCSPACE)
    Category = "Innego u¿ytku" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSPACE)
    Category = "KOMERCYJNE" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSPACE)
    Category = "Komunikacja i dostêp" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSPACE)
    Category = "Wyposa¿enie techniczne" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Category = "SANITARNE" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Category = "KASY" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Category = "ZTM" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Category = "HALL" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Dane identyfikacyjne | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Kondygnacja budynku = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konstrukcyjny = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nazwa = "Poziom 2" (IFCTEXT)
    Nazwa typu = "8 mm - pocz¹tek" (IFCTEXT)
  Dane identyfikacyjne | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Znak = "28" (IFCTEXT)
  Dane identyfikacyjne | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Kondygnacja budynku = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konstrukcyjny = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nazwa = "Poziom 1" (IFCTEXT)
    Nazwa typu = "8 mm - pocz¹tek" (IFCTEXT)
  Dane identyfikacyjne | properties | on 2 type objects
    Kod zespo³u = "" (IFCTEXT)
    Nazwa kodu = "" (IFCTEXT)
    Nazwa typu = "410x210" (IFCTEXT)
    Numer OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Opis zespo³u = "" (IFCTEXT)
    Tytu³ OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Inne | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    Identyfikator typu = "Poziom: 8 mm - pocz¹tek" (IFCLABEL)
    Kategoria = "Poziomy" (IFCLABEL)
    Nazwa rodziny = "Poziom" (IFCTEXT)
    Rodzina = "Poziom: 8 mm - pocz¹tek" (IFCLABEL)
    Rodzina i typ = "Poziom: 8 mm - pocz¹tek" (IFCLABEL)
    Typ = "Poziom: 8 mm - pocz¹tek" (IFCLABEL)
  Inne | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Identyfikator typu = "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka: 410x210" (IFCLABEL)
    Kategoria = "Terminale wentylacyjne" (IFCLABEL)
    Rodzina = "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka: 410x210" (IFCLABEL)
    Rodzina i typ = "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka: 410x210" (IFCLABEL)
    Typ = "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka: 410x210" (IFCLABEL)
  Inne | properties | on 2 objects (2 IFCSYSTEM)
    Identyfikator typu = "System kana³ów: Powietrze nawiewane" (IFCLABEL)
    Kategoria = "Systemy kana³ów" (IFCLABEL)
    Rodzina = "System kana³ów: Powietrze nawiewane" (IFCLABEL)
    Rodzina i typ = "System kana³ów: Powietrze nawiewane" (IFCLABEL)
    Typ = "System kana³ów: Powietrze nawiewane" (IFCLABEL)
  Inne | properties | on 2 type objects
    D³ugoæ 1 = 68.3333333333 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kategoria = "Terminale wentylacyjne" (IFCLABEL)
    Nazwa rodziny = "M_Krata nawiewu - pojedyncze ugiêcie - prostok¹tna powierzchnia - prostok¹tna szyjka" (IFCTEXT)
  Wi¹zania | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Rzêdna = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Rzêdna odniesienia = "Punkt bazowy projektu" (IFCIDENTIFIER)
  Wi¹zania | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Obiekt nadrzêdny = "Poziom : Poziom 1" (IFCTEXT)
    Odsuniêcie = 3638.99998789 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poziom = "Poziom: Poziom 1" (IFCLABEL)
  Wi¹zania | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Rzêdna = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Rzêdna odniesienia = "Punkt bazowy projektu" (IFCIDENTIFIER)
  Wymiary | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    Wysokoæ obliczeñ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Wymiary | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Objêtoæ = 0.01184862 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Powierzchnia = 0.198644 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Wielkoæ = "410x210" (IFCTEXT)
  Wymiary | properties | on 2 type objects
    D³ugoæ = 425. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    D³ugoæ kraty = 452. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Gruboæ rozdzielnicy = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Szerokoæ = 225. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Szerokoæ kana³u = 410. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Szerokoæ kraty = 252. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wysokoæ kana³u = 210. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wysokoæ kraty = 136. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    rednica kana³u = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Grafika | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    Domylny symbol na koñcu 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Domylny symbol na koñcu 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kolor = 0 (IFCINTEGER)
    Symbol = "M_Grot poziomu - Okr¹g: M_Grot poziomu - Okr¹g" (IFCLABEL)
    Szerokoæ linii = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Wzór linii = "rodek (2)" (IFCLABEL)
  Pset_RailingCommon | properties | on 6 objects (6 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "410x210" (IFCIDENTIFIER)
  Etapy | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Etap utworzenia = "Nowa konstrukcja" (IFCLABEL)
  Mechanika | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Klasyfikacja systemu = "Powietrze nawiewane" (IFCTEXT)
    Nazwa systemu = "Mechaniczne Powietrze nawiewane 7" (IFCTEXT)
    Skrót nazwy systemu = "" (IFCTEXT)
    Typ systemu = "System kana³ów: Powietrze nawiewane" (IFCLABEL)
  Mechanika | properties | on 2 objects (2 IFCSYSTEM)
    Liczba elementów = 8 (IFCINTEGER)
    Nazwa systemu = "Mechaniczne Powietrze nawiewane 7" (IFCTEXT)
    Sprzêt systemu = "" (IFCTEXT)
  Mechanika  przep³yw | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Przep³yw = 0.206 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE)
    Przep³yw powietrza = 0.206 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE)
    Spadek cinienia = 11. (IFCPRESSUREMEASURE)
  Mechanika  przep³yw | properties | on 2 objects (2 IFCSYSTEM)
    Przep³yw = 1.39288888889 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE)
  MEP_Proxy | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    MEP_InsShow = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type = "Duct Flow Terminal" (IFCTEXT)
  W³aciwoci opaski drzwiowej | predefined | on 29 type objects
  W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o1 | predefined | on 30 type objects
  W³aciwoci opaski okiennej | predefined | on 9 type objects
  W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o1 | predefined | on 9 type objects
  W³aciwoci skrzyd³a okiennego - skrzyd³o2 | predefined | on 3 type objects
  W³aciwoci skrzyd³a drzwi - skrzyd³o2 | predefined | on 2 type objects